|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Beneficiar: | CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA | | Executant: | STATIA DE POMPIERI MIDIA NAVODARI | | Proiectant: | ART COLOSSEUM | | Obiectivul: | Reparatii Acoperis ISU | | Obiectul: | 01 Reparatii Acoperis ISU Midia - Navodari | | Stadiul fizic: | 0003 Inslatie paratraznet si legare la pamant | | | | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta- tea (tone) | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | **2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 5.66 |  |  | |  | 0.01 | |  |
|  | 2 | **22005251** - Sistem complet paratraznet  Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip  Prevectron, raza de protectie 21m, nivel de protectie “I” intarit;  Catarg telescopic l=3.75m, otel galvanizat | buc | 1.00 |  |  | |  | 1.35 | |  |
|  | 3 | **3253517** - Teava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448 | m | 5.00 |  |  | |  | 0.02 | |  |
|  | 4 | **3407900** - Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60 | kg | 1.40 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 5 | **3435402** - Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N lT = 30 x 12 mm grosime | kg | 1.75 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 6 | **3435658** - Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 5 | kg | 108.80 |  |  | |  | 0.11 | |  |
|  | 7 | **3500166** - Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n | kg | 3.38 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 8 | **3500831** - Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1n | kg | 1.41 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 9 | **3501055** - Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1n | kg | 7.50 |  |  | |  | 0.01 | |  |
|  | 10 | **3518541** - Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564 | kg | 48.50 |  |  | |  | 0.05 | |  |
|  | 11 | **3617622** - Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437 | kg | 21.00 |  |  | |  | 0.02 | |  |
|  | 12 | **5900712** - Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | kg | 1.48 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 13 | **6202818** - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0.01 |  |  | |  | 0.01 | |  |
|  | 14 | **6313306** - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8 | buc | 2.00 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 15 | **7312440** - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | buc | 1.00 |  |  | |  | 0.00 | |  |
|  | 16 | **7358286** - Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 624.40 |  |  | |  | 0.01 | |  |
|  | **TOTAL Materiale** | | | | |  | | **Greutate** | **1.59** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Proiectant ART COLOSSEUM |  | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Deviz "0003" - Formular C6 | Pagina 1 din | 1 | | | | | | | | | |  |  |