Anexa nr. 5

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | Curs de apa | Comuna / localitate | Lungime (m) | Qcalcul (mc/s) | Detinator |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Regularizare Valea Agigea | V. Agigea | Agigea | 1,787.00 | 39 | ABADL |
| 2 | Regularizare Valea Lazu | V. Lazu | Lazu | 1,700.00 | 67 | ABADL |
| 3 | Regularizare Agi Cabul | V. Agi Cabul | Cuza Voda | 3,000.00 | 40 | ABADL |
| 4 | Regularizare torent V.Irisului | V. Irisului | Pietreni | 2,700.00 | 87 | ABADL |
| 5 | Regularizare torent Saraiu | Pr. Topolog | Saraiu | 375.00 |  | ABADL |
| 6 | Regularizare albie rau Topolog | Pr. Topolog | Saraiu | 1,200.00 |  | ABADL |
| 7 | Regularizare albie rau Nuntasi | Nuntasi | Nuntasi | 3,850.00 |  | ABADL |
| 8 | Ap. DJ 223 (km 73-71) Parapeti: Rasova, Aliman, Vlahi | Fl. Dunare Pr. Urluia | Rasova Aliman Vlahi | 1.600 900 400 |  | ABADL |
| 9 | Regularizare torent Rasova | Fl. Dunare | Rasova | 960.00 |  | Primăria Rasova |

Lucrări hidrotehnice de reglare a nivelurilor în lacuri litorale:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt. | Denumire lucrare | Curs apa/Lac | Functia lucrarii |
| 1 | Stavilar Periboina | Marea Neaga | - reglare nivel lacuri litorale  - protectie lac Sinoe, impotriva furtunilor marine |
| 2 | Stavilar Edighiol | Marea Neaga |
| 3 | Stavilar Mamaia | Siutghiol | - reglare niveluri in lacurile Siurghiol si Tabacarie  - primenirea apei lacurilor  - descarcare debite in caz de ploi torentiale |
| 4 | Stavilar Tabacarie | Siutghiol |
| 5 | Stavilar Mangalia | Balta Mangalia | - descarcare debite in caz de ploi torentiale |
| 6 | Stavilar mobil km4+337 | Fuviul Dunarea | - nefunctional, de cca. 25 ani (*a fost intocmita documentatia tehnica pentru punere in siguranta*) |

Evoluția în anul 2019 față de perioada 2014 - 2018:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | Pagube 2014 | Pagube 2015 | Pagube 2016 | Pagube 2017 | | Pagube 2018 |
| UAT Costinești  Loc. Costinești | - | Faleza Costinești | - | - | | Faleză – 1350 ml  Perete palplanșe oțel – 66 buc. |
| UAT Aliman  Loc. Aliman | - | - | - | Teren arabil – 1.4 ha  Străzi – 16.79 km  Unități – 1 buc. | | - |
| UAT Aliman  Loc. Dunăreni | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Aliman  Loc. Florii | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Aliman  Loc. Vlahii | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Ciobanu  Loc. Miorița | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Dobromir  Loc. Cetate | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Dobromir  Loc. Văleni | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Dobromir  Loc. Lespezi | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Horia  Loc. Horia | - | - | - | - | | Șosele – 1.265 km |
| UAT Horia  Cloșca | - | - | - | - | | Subtraversare derea avariată „La Cloșca”  Șosele – 0.560 km |
| UAT Saraiu  Loc. Saraiu | - | Șosele – 8.67 km | - | - | | Șosele – 2.663 km  Case – 1 buc.  Teren de sport inundat – 1 buc.  Drum județean 225  Rigolă DN 22A – 1.840 km  Străzi – 0.841 km |
| UAT Castelu  Loc. Castelu | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Deleni  Loc. Petroșani | Culturi – 1769.08 ha | - | - | - | | - |
| UAT Deleni  Loc. Pietreni | - | Case – 6 buc. | - | - | | - |
| UAT Ghindărești  Loc. Ghindărești | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |
| UAT Grădina  Loc. Grădina | - | - | Șosele - 1.04 km | - | - | |
| UAT Hârșova  Loc. Hârșova | Culturi – 2176 tone  Pomi fructiferi – 205500 buc. | Culturi – 966.88 ha  Păduri – 55 ha  Case – 10 buc. | - | - | Șosele – 0.675 km | |
| UAT Horia  Loc. Horia | - | - | - | - | Străzi – 0.1 km  Podeț - 1 buc.  Zonă protejată – 1 buc. | |
| UAT Horia  Loc. Cloșca | - | - | - | - | Străzi – 0.560 km  Subtraversare derea avariată – 2 buc. | |
| UAT Seimeni  Loc. Seimeni | - | - | - | - | Străzi – 1.130 km  Teren arabil porumb – 40.58 ha  Teren arabil lucernă – 4 ha  Teren arabil – mei – 2.5 ha  Teren arabil mazăre – 0.5 ha  Teren arabil grâu – 7.5 ha  Teren arabil floarea soarelui – 6 ha  Teren arabil orz – 2.12 ha  Teren arabil iarba sudan – 3.95 ha  Teren arabil plante nutreț - 2 ha  Străzi – 1.130 km | |
| UAT Seimeni  Loc. Seimenii Mici | - | - | - | - | Străzi – 1.1 km  Școală – 1 buc. (infiltrații prin inundație, pardoseală afectată 30 mp, sunt necesare lucrări de protecție)  Străzi – 1.1 km | |
| UAT Lipnița  Loc. Cuiugiuc | Viță de vie – 340 ha  Pomi fructiferi – 239 ha  Orz – 1311.47 ha | - | - | - | - | |
| UAT Lipnița  Loc. Carvăn – Cuiugiuc | - | - | - | - | |
| UAT Mihai Viteazu  Loc. Sinoie | Nu au fost raportate pagube în intervalul 2014 - 2018 | | | | | |

Lucrări hidrotehnice de reglare a nivelurilor în lacuri litorale:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | Curs apă/Lac | Funcția lucrării |
| 1 | Stăvilar Periboina | Marea Neaga | - reglare nivel lacuri litorale  - protecție lac Sinoe, împotriva furtunilor marine |
| 2 | Stăvilar Edighiol | Marea Neaga |
| 3 | Stăvilar Mamaia | Siutghiol | - reglare niveluri în lacurile Siurghiol și Tăbăcărie  - primenirea apei lacurilor  - descărcare debite în caz de ploi torențiale |
| 4 | Stăvilar Tăbăcărie | Siutghiol |
| 5 | Stavilar Mangalia | Balta Mangalia | - descărcare debite în caz de ploi torențiale |
| 6 | Stavilar mobil km4+337 | Fuviul Dunărea | - nefuncțional, de cca. 25 ani (*a fost întocmită documentația tehnică pentru punere în siguranță*) |

.